|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên Hàng | Phi Họng | Điện Áp | Công Suất | Cột Áp | Lưu Lượng (lit/phút) | Gía bán (VNĐ) |
| 1 | XGM-1A | 49-49 | 220V | 1HP-0.75KW | 20m | 275lit/phut | 1.900.000 |
| 2 | ACm 075B2 | 60-60 | 220V | 1HP-0.75KW | 13.7m | 650lit/phut | 1.700.000 |
| 3 | ACm 110B2 | 60-60 | 220V/380V | 1.5HP-1.1kw | 20.2m | 600lit/phut | 2.200.000 |
| 4 | ACm 150B2 | 60-60 | 220V/380V | 2HP-1.5KW | 22.5m | 600lit/phut | 2.500.000 |
| 5 | Acm 110B3 | 90-90 | 220V/380V | 1.5HP-1.1KW | 11.9m | 1100lit/phut | 2.900.000 |
| 6 | Acm 220B3 | 90-90 | 220V/380V | 3HP-2.2KKW | 18.5m | 1300lit/phut | 4.100.000 |
| 7 | Acm 300B3 | 90-90 | 220V/380V | 4HP-3kw | 21.8m | 1300lit/phut | 4.400.000 |
| 8 | Acm 150B4 | 114-114 | 220V/380V | 2HP-1.5KW | 14.7m | 1200lit/phut | 3.300.000 |
| 9 | Acm 220B4 | 114-114 | 220V/380V | 3HP-2.2KKW | 18.5m | 1300lit/phut | 4.200.000 |
| 10 | Acm 300B4 | 114-114 | 220V/380V | 4HP-3kw | 22m | 1300lit/phut | 4.600.000 |
| 11 | AC 400B4 | 114-114 | 380V | 5.5HP-4KW | 19m | 2200lit/phut | 7.200.000 |